**河北水利电力学院**

**多人热成像自动测温仪购置项目**

1. **项目名称** 河北水利电力学院多人热成像自动测温仪购置项目
2. **项目最高限价** 玖万陆仟元整（96000元）；
3. **采购数量** 6台
4. **项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单价（元） | 数量（个） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 多人热成像自动测温仪 | 16000 | 6 | 96000 | 疫情防控工作需要 |

1. **参数要求**

品牌型号 ：实惠电子V1.6

红外热成像：热成像分辨率206\*156。　CPU:四核处理器+16G

摄像头：进口品牌摄像头，不低于200万像素，具有夜视功能，支持黑体校正，可以自由旋转移动。

人脸识别：双目摄像 活体检测 AI人脸自动跟踪抓拍

人脸抓拍距离：4米以上

有效测温精度：±0.3度，测温速度：≤0.1秒 测温距离：1—6米

有效测温范围：34度—45度　其中35度—42度 ≤±0.2度

视场角：水平不低于45度 垂直30度

高温提示：声音报警，人脸框变红 体温预警温度37.3度

多目标测温：同时测温人数不低于20人

接口类型：USB\*2,HDMI\*1,DC power\*1 适用电压：AC100-240V

存储方式：云端连接，内置数据存储，最少可存储10万条测温记录，数据通过工具可以导出，支持远程查看画面。

硬件接口工作温度：-10度—40度，工作湿度：0%—90%无冷凝

附件：移动三角支架，43寸液晶显示器，屏幕支架，其他安装需求零配件

质保期：1年

**六、** **商务要求**

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：  
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

（4）经营范围及拟投标服务符合本次招标要求，具有完成该项目的能力，且具有较强的服务能力。

（5）本项目不接受联合体投标。

**六、开标要求**

1、投标人在开标现场需提供营业执照原件或复印件加盖公章，法定代表人证明书及身份证件（原件及复印件加盖公章）或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证件（原件及复印件加盖公章），有效报价函（签字盖章），将报价函密封于密封袋中，并在密封袋封口处加盖投标人公章作骑缝章，现场提交。

**附法定代表人授权委托书格式要求**

**法定代表人授权委托书**

致 （采购人）：

本授权委托书声明：我 (法定代表人姓名、职务) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (供应商名称) 的 (姓名) 为我公司签署 （项目名称） 的响应文件的法定代表人授权代理人，我承认授权代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件并办理一切与之相关的事宜。

授权代理人无转委托权，特此委托。

此处附身份证复印件正反面

并由委托代理人签字

授权代理人： (签字) 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

供应商： （全称） (盖章)

法定代表人： (签字盖章)

授权委托日期： 年 月 日