**河北水利电力学院**

**水利工程学院设备购置项目询价文件**

1. **项目名称**：河北水利电力学院水利工程学院设备购置项目
2. **采购项目最高限价：**叁万陆仟捌佰元整（36800元）；
3. **采购内容**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 设备  型号 | 数量 | 设备技术参数 |
| 1 | 水泵 |  | 5 | 尺寸：不大于112\*182\*100mm  扬程：不低于3.8m |
| 2 | 型材切割机 |  | 1 | 400型全铜线钢材木材型材重型切割机，加重铸件3KW/三相(全铜电机) |
| 3 | 自动喷灌头 |  | 1套 | 4分水鸟喷头5个 6分麦格喷头5个 6分合金可调摇臂喷头5个 6分合金双喷5个 6分外牙双喷5个 一寸摇臂三喷5个 一寸摇臂四喷5个 |
| 4 | 手持式数字测深仪 |  | 1 | 超声波测深，测深范围100米，数字滤波，自动关机，声速和吃水深度修正，测量精度：±1% H±0.05m，显示：4位液晶显示器，显示分辨率：0.01m |
| 5 | 钢尺 |  | 30 | 50米钢卷尺 |
| 6 | 皮尺 |  | 20 | 50米皮卷尺 |
| 7 | 水准尺 |  | 50对 | 木质双面尺，2米 |
| 8 | RTK对中杆 |  | 20 | 三鼎T66GNSS-rtk适用 |
| 9 | 全站仪电池及充电器 |  | 2套 | 徕卡全站仪TS06POWER专用，每套含电池及充电器各1个 |
| 10 | 充电器 |  | 20 | 三鼎全站仪sts-762R6L专用 |
| 11 | 充电器 |  | 10 | 南方全站仪332R5专用 |
| 12 | 尺撑 |  | 2 | 天宝电子水准仪原厂尺撑 |
| 13 | Mini棱镜 |  | 4 | ADS102,尖头，侧面气泡，5"精度，棱镜常数-30，含棱镜包 |
| 14 | 计算器 |  | 12 | casio fx-991cn中文版科学计算器 |

四、**商务要求**

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：  
（1）具有独立承担民事责任的能力；

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2. 法律、行政法规规定的其他条件。  
   2.投标人须符合本次招标的其他资格要求：

（1）经营范围及拟投标服务符合本次招标要求，具有设计能力，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力。

（2）本项目不接受联合体投标。